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Фахівець з публічних закупівель
Наталія САВЕНЮК

[bookmark: _GoBack]Про вибір процедури закупівлі: Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон), Положення про уповноважену особу, та за предметом організації закупівлі Шафи гардеробні дитячі, лави для дошкільних навчальних закладів за кодом ДК 021:2015:39160000-1 Шкільні меблі, враховуючи вартісні межі закупівлі та потребу закладів дошкільної освіти, а це орієнтовна вартість закупівлі 750 000 грн, застосовуємо процедуру відкритих торгів.
         Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.


	№
п/п
	Найменування товару
	 
	Кількість

	1.
	Шафа гардеробна дитяча   (5-ти секційна) 
	Шафа гардеробна дитяча для дошкільного навчального закладу.
Розміри: ширина – від 1546 мм до 1646 мм; глибина 350 мм;  висота  від  1400 мл до 1500 мм. Меблі повинні бути виготовлені  з ЛДСП класу Е1. Товщина матеріалу з якого виготовлено фасад, корпус, перегородки, полиці повинна становити  не менше 16 мм. Всі розміри шафи гардеробної остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів. Задня стінка виготовлена з  білого ламінованого ДВП не менше 3 мм.
Колір шафи гардеробної: фасад –  різнокольоровий (сусідні між собою двері у шафі повинні бути різного кольору. Можливі кольори - жовтий, зелений, рожевий, фіолетовий, синій, оранжевий, пастельні кольори. Остаточно кольори фасаду узгоджуються з замовником при проведенні замірів. Колір корпусу шафи – бук. 
Шафа повинна мати п’ять секцій для дитячого одягу.
Ширина однієї секції в середині від перегородки до перегородки  від 290 мм  до 310 мм. Ширина секції остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів.
Кожна секція закривається окремими дверцятами прикріпленими до корпусу шафки двома завісами або іншими механізмами  з лівої сторони секції. Завіси або інші механізми  повинні також    запобігати довільним рухам дверей.  Двері повинні мати вирізи або отвори  для відкривання з правої сторони дверей. У секції  повинна бути полиця  (зверху) для шапок, хустинок та окрема полиця (внизу) для взуття, з лівої та правої сторони  в секції має бути прикріплено по  1 подвійному гачку  для верхнього одягу. Вся фурнітура  повинна бути металева якісна.
Шафа повинні бути  без гострих кутів.      Видимі й невидимі  торцеві поверхні  обробляються  протиударною кромкою  ПВХ, кольору відповідних поверхонь або іншого кольору  запропонованого Переможцем  та погодженого з Замовником. Фасад обробляється  протиударною кромкою  ПВХ 1 мм, інші торцеві поверхні – 0,5 мм.
Шафа повинна мати два  кріплення  до стіни.  
Меблі мають бути без  стороннього запаху.
Метеріали, використовувані в якості  покриття шафи гардеробної дитячої   повинні бути низької теплопровідності, стійкими до впливу теплої води, миючих та дезінфікуючих засобів з матовою поверхнею.
Вся фурнітура, в тому числі використана для  збору  та монтування шафи   повинна бути металева якісна. 
Виріб повинен відповідати  вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови»,
бути виготовленим з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у дошкільних навчальних закладах, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. 
Гарантійний термін – не менше 24 місяці. 
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	2.
	Шафа  гардеробна дитяча  (4-х секційна)
	Шафа гардеробна дитяча для дошкільного навчального закладу.
Розміри: ширина – від 1240 мм до 1320 мм; глибина 350 мм;  висота  від  1400 мл до 1500 мм. Меблі повинні бути виготовлені  з ЛДСП класу Е1. Товщина матеріалу з якого виготовлено фасад, корпус, перегородки, полиці повинна становити  не менше 16 мм. Всі розміри шафи гардеробної остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів. Задня стінка виготовлена з  білого ламінованого ДВП не менше 3 мм.
Колір шафи гардеробної: фасад –  різнокольоровий (сусідні між собою двері у шафі повинні бути різного кольору. Можливі кольори -  жовтий, зелений, рожевий, фіолетовий, синій, оранжевий, пастельні кольори. Остаточно кольори фасаду узгоджуються з замовником при проведенні замірів. Колір корпусу шафи – бук. 
Шафа повинна мати чотири секції для дитячого одягу.
Ширина однієї секції в середині від перегородки до перегородки  від 290 мм  до 310 мм. Ширина секції остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів.
Кожна секція закривається окремими дверцятами прикріпленими до корпусу шафки двома завісами або іншими механізмами  з лівої сторони секції. Завіси або інші механізми  повинні також    запобігати довільним рухам дверей.  Двері повинні мати вирізи або отвори  для відкривання з правої сторони дверей. У секції  повинна бути полиця  (зверху) для шапок, хустинок та окрема полиця (внизу) для взуття, з лівої та правої сторони  в секції має бути прикріплено по  1 подвійному гачку  для верхнього одягу. Вся фурнітура  повинна бути металева якісна.
Шафа повинні бути  без гострих кутів.      Видимі й невидимі  торцеві поверхні  обробляються  протиударною кромкою  ПВХ, кольору відповідних поверхонь або іншого кольору  запропонованого Переможцем  та погодженого з Замовником. Фасад обробляється  протиударною кромкою  ПВХ 1 мм, інші торцеві поверхні – 0,5 мм.
Шафа повинна мати два  кріплення  до стіни.  
Меблі мають бути без  стороннього запаху.
Метеріали, використовувані в якості  покриття шафи гардеробної дитячої   повинні бути низької теплопровідності, стійкими до впливу теплої води, миючих та дезінфікуючих засобів з матовою поверхнею.
Вся фурнітура, в тому числі використана для  збору  та монтування шафи   повинна бути металева якісна. 
Виріб повинен відповідати  вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови»,
бути виготовленим з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у дошкільних навчальних закладах, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. 
Гарантійний термін – не менше 24 місяці. 
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	3.
	Шафа гардеробна дитяча  (3-х секційна) 
	Шафа гардеробна дитяча для дошкільного навчального закладу.
Розміри: ширина – від 934 мм до 994 мм; глибина 350 мм;  висота  від  1400 мл до 1500 мм. Меблі повинні бути виготовлені  з ЛДСП класу Е1. Товщина матеріалу з якого виготовлено фасад, корпус, перегородки, полиці повинна становити  не менше 16 мм. Всі розміри шафи гардеробної остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів. Задня стінка виготовлена з  білого ламінованого ДВП не менше 3 мм.
Колір шафи гардеробної: фасад –  різнокольоровий (сусідні між собою двері у шафі повинні бути різного кольору. Можливі кольори -  жовтий, зелений, рожевий, фіолетовий, синій, оранжевий, пастельні кольори. Остаточно кольори фасаду узгоджуються з замовником при проведенні замірів. Колів корпусу шафи – бук. 
Шафа повинна мати три секції для дитячого одягу.
Ширина однієї секції в середині від перегородки до перегородки  від 290 мм  до 310 мм. Ширина секції остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів.
Кожна секція закривається окремими дверцятами прикріпленими до корпусу шафки двома завісами або іншими механізмами  з лівої сторони секції. Завіси або інші механізми  повинні також    запобігати довільним рухам дверей.  Двері повинні мати вирізи або отвори  для відкривання з правої сторони дверей. У секції  повинна бути полиця  (зверху) для шапок, хустинок та окрема полиця (внизу) для взуття, з лівої та правої сторони  в секції має бути прикріплено по  1 подвійному гачку  для верхнього одягу. Вся фурнітура  повинна бути металева якісна.
Шафа повинні бути  без гострих кутів.      Видимі й невидимі  торцеві поверхні  обробляються  протиударною кромкою  ПВХ, кольору відповідних поверхонь або іншого кольору  запропонованого Переможцем  та погодженого з Замовником. Фасад обробляється  протиударною кромкою  ПВХ 1 мм, інші торцеві поверхні – 0,5 мм.
Шафа повинна мати два  кріплення  до стіни.  
Меблі мають бути без  стороннього запаху.
Метеріали, використовувані в якості  покриття шафи гардеробної дитячої   повинні бути низької теплопровідності, стійкими до впливу теплої води, миючих та дезінфікуючих засобів з матовою поверхнею.
Вся фурнітура, в тому числі використана для  збору  та монтування шафи   повинна бути металева якісна. 
Виріб повинен відповідати  вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови»,
бути виготовленим з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у дошкільних навчальних закладах, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. 
Гарантійний термін – не менше 24 місяці. 
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	4.
	Шафа гардеробна дитяча   (2-х секційна)       
	Шафа гардеробна дитяча для дошкільного навчального закладу.
Розміри: ширина – від 628 мм до 668 мм; глибина 350 мм;  висота  від  1400 мл до 1500 мм. Меблі повинні бути виготовлені  з ЛДСП класу Е1. Товщина матеріалу з якого виготовлено фасад, корпус, перегородки, полиці повинна становити  не менше 16 мм. Всі розміри шафи гардеробної остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів. Задня стінка виготовлена з  білого ламінованого ДВП не менше 3 мм.
Колір шафи гардеробної: фасад –  різнокольоровий (сусідні між собою двері у шафі повинні бути різного кольору. Можливі кольори - жовтий, зелений, рожевий, фіолетовий, синій, оранжевий, пастельні кольори. Остаточно кольори фасаду узгоджуються з замовником при проведенні замірів. Колів корпусу шафи – бук. 
Шафа повинна мати дві секції для дитячого одягу.
Ширина однієї секції в середині від перегородки до перегородки  від 290 мм  до 310 мм. Ширина секції остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів.
Кожна секція закривається окремими дверцятами прикріпленими до корпусу шафки двома завісами або іншими механізмами  з лівої сторони секції. Завіси або інші механізми  повинні також запобігати довільним рухам дверей.  Двері повинні мати вирізи або отвори  для відкривання з правої сторони дверей. У секції  повинна бути полиця  (зверху) для шапок, хустинок та окрема полиця (внизу) для взуття, з лівої та правої сторони  в секції має бути прикріплено по  1 подвійному гачку  для верхнього одягу. Вся фурнітура  повинна бути металева якісна.
Шафа повинні бути  без гострих кутів.      Видимі й невидимі  торцеві поверхні  обробляються  протиударною кромкою  ПВХ, кольору відповідних поверхонь або іншого кольору  запропонованого Переможцем  та погодженого з Замовником. Фасад обробляється  протиударною кромкою  ПВХ 1 мм, інші торцеві поверхні – 0,5 мм.
Шафа повинна мати два  кріплення  до стіни.  
Меблі мають бути без  стороннього запаху.
Метеріали, використовувані в якості  покриття шафи гардеробної дитячої   повинні бути низької теплопровідності, стійкими до впливу теплої води, миючих та дезінфікуючих засобів з матовою поверхнею.
Вся фурнітура, в тому числі використана для  збору  та монтування шафи   повинна бути металева якісна. 
Виріб повинен відповідати  вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови»,
бути виготовленим з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у дошкільних навчальних закладах, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. 
Гарантійний термін – не менше 24 місяці.  
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	5.
	Шафа гардеробна дитяча   (1-но секційна)
	Шафа гардеробна дитяча для дошкільного навчального закладу.
Розміри: ширина – від 322 мм до 342 мм; глибина 350 мм;  висота  від  1400 мл до 1500 мм. Меблі повинні бути виготовлені  з ЛДСП класу Е1. Товщина    матеріалу з якого виготовлено фасад, корпус, перегородки, полиці повинна становити  не менше 16 мм. Всі розміри шафи гардеробної остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів. Задня стінка виготовлена з  білого ламінованого ДВП не менше 3 мм.
Колір шафи гардеробної: фасад –  різнокольоровий (сусідні між собою двері у шафі повинні бути різного кольору. Можливі кольори - жовтий, зелений, рожевий, фіолетовий, синій, оранжевий, пастельні кольори. Остаточно кольори фасаду узгоджуються з замовником при проведенні замірів. Колів корпусу шафи – бук. 
Шафа повинна мати одну секцію для дитячого одягу.
Ширина однієї секції в середині від перегородки до перегородки  від 290 мм  до 310 мм. Ширина секції остаточно узгоджуються  з замовником  при проведенні замірів.
Кожна секція закривається окремими дверцятами прикріпленими до корпусу шафки двома завісами або іншими механізмами  з лівої сторони секції. Завіси або інші механізми  повинні також    запобігати довільним рухам дверей.  Двері повинні мати вирізи або отвори  для відкривання з правої сторони дверей. У секції  повинна бути полиця  (зверху) для шапок, хустинок та окрема полиця (внизу) для взуття, з лівої та правої сторони  в секції має бути прикріплено по  1 подвійному гачку  для верхнього одягу.  
Шафа повинні бути без гострих кутів.      Видимі й невидимі торцеві поверхні  обробляються  протиударною кромкою  ПВХ, кольору відповідних поверхонь або іншого кольору  запропонованого Переможцем  та погодженого з Замовником. Фасад обробляється  протиударною кромкою  ПВХ 1 мм, інші торцеві поверхні – 0,5 мм.
Шафа повинна мати два  кріплення  до стіни.  
Меблі мають бути без  стороннього запаху.
Метеріали, використовувані в якості  покриття шафи гардеробної дитячої   повинні бути низької теплопровідності, стійкими до впливу теплої води, миючих та дезінфікуючих засобів з матовою поверхнею.
Вся фурнітура, в тому числі використана для  збору  та монтування шафи   повинна бути металева якісна. 
Виріб повинен відповідати  вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови»,
бути виготовленим з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у дошкільних навчальних закладах, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. 
Гарантійний термін – не менше 24 місяці.
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	Лава дитяча 
	Лава дитяча для дошкільного навчального закладу.
Розміри: довжина 1200 мл; ширина 300 мл;  висота від  250 мл до 300 мл (остаточно узгоджується з замовником при проведенні замірів)
Колір: різні комбінації яскравих і світлих кольорів, поєднуються з кольорами шаф для одягу і узгоджуються з замовником. 
Лава  повинна бути виготовлена  з ЛДСП класу Е1,   товщиною не менше 16 мл.
Лава повинна бути   без гострих кутів.      
Торці повинні бути  оброблені крайкою ПВХ, товщиною не менше 0,5 мм на ніжках та не менше 1 мм на сидінні, кольору відповідних поверхонь або іншого кольору  запропонованого Переможцем  та погодженого з Замовником. 
Меблі мають бути без  стороннього запаху.
Метеріали, використовувані в якості  покриття лави дитячої повинні бути низької теплопровідності, стійкими до впливу теплої води, миючих та дезінфікуючих засобів з матовою поверхнею.
Вся фурнітура, в тому числі використана для  збору та монтування лави повинна бути металева якісна. 
Виріб повинен відповідати  вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 19917:2016»Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови», бути виготовленим з матеріалів, що дозволені чинним санітарним законодавством для використання у дошкільних навчальних закладах, відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. 
Гарантійний термін – не менше 24 місяці. 
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